|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logo%20DAeC%20LVN_1 | **Betriebszeitenübersicht**  **inkl. wiederkehrende Instandhaltungsmaßnahmen** | | | | | | | Eintragungszeichen: D -4204 | | | | |
| Baureihe: Astir CS | | | | | | | Werk-Nr.: 1230 | | | | | |
| Benennung des Geräts oder Teils, Teilenummer, Werknummer | | Betriebsdaten des Teils | | | Betriebsdaten des Luftfahrzeugs | | | | | Eintragungsvermerke | | |
| zulässige  Betriebszeit,  Kalenderzeit,  Starts u. ä. | beim Einbau | beim Ausbau | beim  Einbau | fälliger  Ausbau | | | beim  Ausbau | Datum  Einbau | Datum  Ausbau | Kurzz.  Prüfer |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauchgurte, Gadringer 5202, W.Nr. 1634396 | | | | | 12 Jahre | 0 |  | |  | | 03/2028 | |  | 13.03.16 | |  | |  |
| Schultergurte, Gadringer 2700, W.Nr. 1634399 | | | | | 12 Jahre | 0 |  | |  | | 03/2028 | |  | 13.03.16 | |  | |  |
| Bugkupplung, TOST, E72, W.Nr. 1799“A“ | | | | | 2000 St. | 0 |  | | 3974 | | 5974 | |  | 16.02.19 | |  | |  |
| Schwerpunktkupplung, TOST, G73, W.Nr. 44362 | | | | | 2000 St. | 0 |  | | 3974 | | 5974 | |  | 16.02.19 | |  | |  |
| Kugelbolzen HLW | | | | | 1000Ldg/10J |  |  | | 3402Ldg | | 4402Ldg | |  | 03.2014 | |  | |  |
| Bundbolzen HLW | | | | | 1000Ldg/10J |  |  | | 3320Ldg | | 4320Ldg | |  | 03.2012 | |  | |  |
|  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| Wiederkehrende Instandhaltnungsmaßnahmen aus ADs,LTAs,TMs und dem Instandhaltungsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AD/LTA Nr.: | TM | IHP | Stichwort | Maßnahme | | Intervall | | Datum \* | | Datum\* | | Datum\* | | | Datum\* | | Datum\* | |
| NfL II-41/09 |  |  |  | Wägung | | 4Jahre | | 03.2017 | |  | |  | | |  | |  | |
| 93-001/ | 306-16 | X | L‘Hotellier | Überprüfung | | 1ahr | | 01.2017 | |  | |  | | |  | |  | |
| 04-168R2 | VTM306-38/2 | X | HLW Aufh. | Überprüfung | | 1ahr | | 01.2017 | |  | |  | | |  | |  | |
| 04-168R2 | VTM306-38/2 | X | Kugel-Bundbolzen | Tausch | | 10J/1000St | | s.o. | |  | |  | | |  | |  | |
| 10-108R1 | MSB-GROB-03 | X | Wasserablasst. | Überprüfung | | jährlich | | 01.2017 | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| \* Hier ist das Datum der letzten Durchführung einzutragen. Alternativ kann hier auch SaB = (aktueller Befund und Arbeitsbericht) eingefügt werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum der Prüfung: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betriebszeit des Lfz.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Starts des Lfz.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Std. seit letzter PdL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Starts seit letzter PdL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stempel/Unterschrift der/des ARS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Lfz.= Luftfahrzeugzelle; PdL. = Prüfung der Lufttüchtigkeit)1Seite 1 | | | | | | | | |