|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Logo%20DAeC%20LVN_1 | **Betriebszeitenübersicht****inkl. wiederkehrende Instandhaltungsmaßnahmen** | Eintragungszeichen: D -4204 |
| Baureihe: Astir CS | Werk-Nr.: 1230 |
| Benennung des Geräts oder Teils, Teilenummer, Werknummer | Betriebsdaten des Teils | Betriebsdaten des Luftfahrzeugs | Eintragungsvermerke |
| zulässigeBetriebszeit,Kalenderzeit,Starts u. ä. | beim Einbau | beim Ausbau | beimEinbau | fälligerAusbau | beimAusbau | DatumEinbau | DatumAusbau | Kurzz.Prüfer |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauchgurte, Gadringer 5202, W.Nr. 1634396 | 12 Jahre | 0 |       |       | 03/2028 |       | 13.03.16 |       |  |
| Schultergurte, Gadringer 2700, W.Nr. 1634399 | 12 Jahre | 0 |       |       | 03/2028 |       | 13.03.16 |       |  |
| Bugkupplung, TOST, E72, W.Nr. 1799“A“ | 2000 St. | 0 |       | 3974 | 5974 |       | 16.02.19 |       |  |
| Schwerpunktkupplung, TOST, G73, W.Nr. 44362 | 2000 St. | 0 |       | 3974 | 5974 |       | 16.02.19 |       |  |
| Kugelbolzen HLW | 1000Ldg/10J |       |       | 3402Ldg | 4402Ldg |       | 03.2014 |       |  |
| Bundbolzen HLW | 1000Ldg/10J |       |       | 3320Ldg | 4320Ldg |       | 03.2012 |       |  |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| Wiederkehrende Instandhaltnungsmaßnahmen aus ADs,LTAs,TMs und dem Instandhaltungsprogramm |
| AD/LTA Nr.: | TM | IHP | Stichwort | Maßnahme | Intervall | Datum \* | Datum\* | Datum\* | Datum\* | Datum\* |
| NfL II-41/09 |       | [ ]  |       | Wägung | 4Jahre | 03.2017 |       |       |       |       |
| 93-001/ | 306-16 | X | L‘Hotellier | Überprüfung | 1ahr | 01.2017 |       |       |       |       |
| 04-168R2 | VTM306-38/2 | X |      HLW Aufh. | Überprüfung | 1ahr | 01.2017 |       |       |       |       |
| 04-168R2 | VTM306-38/2 | X | Kugel-Bundbolzen | Tausch | 10J/1000St | s.o. |       |       |       |       |
| 10-108R1 | MSB-GROB-03 | X | Wasserablasst. | Überprüfung | jährlich | 01.2017 |       |       |       |       |
|       |       | [ ]  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| \* Hier ist das Datum der letzten Durchführung einzutragen. Alternativ kann hier auch SaB = (aktueller Befund und Arbeitsbericht) eingefügt werden. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum der Prüfung: |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Betriebszeit des Lfz.: |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Starts des Lfz.: |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Std. seit letzter PdL |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Starts seit letzter PdL |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Stempel/Unterschrift der/des ARS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Lfz.= Luftfahrzeugzelle; PdL. = Prüfung der Lufttüchtigkeit)1Seite 1 |